№6_Светодиодный индикатор мощности

Краткое описание радиоконструктора.

Радиоконструктор позволяет собрать пиковый индикатор мощности, который можно использовать в любой звукозаписывающей аппаратуре с усилителем звуковой частоты мощностью более 2х ватт. Индикатор легко фиксирует даже кратковременное превышение мощности выходного сигнала усилителя ЗЧ некоторого, заранее выбранного, порогового значения.

Применение микросхемы К561ТМ2 позволяет питать индикатор напряжением от 3х до 15 В, что дает возможность использовать его в самой различной переносной аппаратуре. 

Напряжение питания должно быть стабилизированным, поскольку при его изменении изменяется величина порогового напряжения (Uпор(0,5Uпит).

Размер платы, мм               47х33

	Принципиальная схема
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Подготовка и настройка радиоконструктора.

Сборка производится на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и рисунку радиоконструктора в сборе. 

Налаживание радиоконструктора сводится к установке резисторами R1 и R2 порога зажигания светодиодов, а резисторами R7 и R8  - тока через них порядка 10 мА.

После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа. Перед подключением  проверьте полярность подаваемого на схему напряжения.  

Правильно собранный радиоконструктор  работоспособен.

