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Руководство по эксплуатации.

1. Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2. Комплектность

	Резисторы

R1 – 4,7к/0,125W
R2 – 22к /0,125W
Печатная плата

Транзистор

Т1 – кт368

Провод для катушек L1, L2

Микрофон
	1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

20 см

1 шт
	Конденсатор

С1, С2 – 0,1мкф /кд1(104)

С3 – 1000пф /кд1(102)

С4 –15пф /кд1

С5 – 2,7…3,3пф /кд1

С6 – 10пф /кд1

 
	2 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт



	Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.


3. Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

4. Краткое описание радиоконструктора.

С помощью этого радиоконструктора можно собрать миниатюрный радиопередатчик для передачи звукового сигнала в укв диапазоне. Этот передатчик позволяет передавать информацию на расстояние до 50 метров. Прием сигнала может вестись на любой приемник УКВ ЧМ диапазона. Для питания устройства подходит часовая батарейка непосредственно размещаемая на плате. 

Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В

· Потребляемый ток, мА

· Частота передачи, мГц

· Расстояние передачи, м

· Размер платы, мм 
	1,5

2…3

88…108

до 50

25 х 20


5. Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа.

Задающий генератор собран на транзисторе Т1 (кт368). Частота колебаний задается контуром(L1C3) на базовой цепи транзистора. В коллекторную цепь транзистора включен контур L2С6. Конденсатор С5 включен в цепь обратной связи и позволяет регулировать уровень возбуждения генератора. 

Конденсатор С1 осуществляет фильтрацию колебаний высокой частоты. Антенна делается из провода или металлического прутика длинной 60…100 см. Рекомендуемый размер антенны, в метрах, можно посчитать, если разделить число 80 на рабочую частоту в мГц, так для трансляции на частоте 80 мГц длинна антенны должна быть 1 метр. 

Катушки L1, L2 бескаркасные, диаметром 3,5мм, намотаны виток к витку. Катушка L1 имеет 6 витков, катушка L2 имеет 8 витков, проводом ПЭВ 0,3...0,4. 

Микрофон - телефонный электретный капсюль (применяется также в магнитофонах). На задней плате есть два контакта, один из них соединен с корпусом микрофона. Это минусовой вывод – общий(площадка 2). На второй контакт подается питание через резистор R1 4.7 кОм (площадка 1).

Часовая батарейка минусовой плоскостью кладется на большую площадку «-», а к плюсовой площадке припаивается контакт выполненный из небольшой пластины как показано на рисунке.
После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Для настройки на нужный участок диапазона – растягивать и сжимать катушку L2.

Правильно собранный радиоконструктор работоспособен.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

	                                     Принципиальная схема
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	Схема монтажа. Вид сверху.
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