№77_усилитель стерео 2х22 вт; 4х11 вт tda1554

Руководство по эксплуатации.

1. Внимание!

При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности. Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2. Комплектность

	Микросхема

DA1 – TDA 1554Q
Печатная плата (73)
	1 шт

1 шт


	Конденсатор

С1…С4 – 0,22мкф /кд1 (224)

С5 – 100мкф-25в /к50-35

С6 – 0,1мкф /кд1 (104)

С7 – 1000…2200мкф-25в /к50-35

SA1 – Выключатель (не компл.)
	4 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

	Примечание. Возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.


3. Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40вт. При этом использовать оловянно-свинцовый припой ПОС-61 и канифольный флюс.

При использовании не допускается попадание в устройство воды, или других материалов способных вызвать короткое замыкание.

4. Краткое описание радиоконструктора.

С помощью этого радиоконструктора Вы можете собрать  двухканальный усилитель высокого класса с мостовым включением нагрузки в каждом канале или четырехканальный усилитель с прямым включением нагрузки на базе специализированной микросхемы TDA1554Q. В микросхему встроена термо защита и защита от короткого замыкания. Используется режим выключения Stand-by.  Питание микросхемы однополярное. Использование  типовой схемы включения с минимальным количеством дополнительных элементов позволяет собрать и установить этот усилитель начинающему радиолюбителю. Отличный вариант для использования в составе автомобильной стерео системы.
Основные технические характеристики

	· Напряжение питания, В 

· Напряжение питания, В тип.

· Сопротивление нагрузки, Ом

                                                   2х22 Вт

                                     4х11 Вт

                                     4х6 Вт

· Коэффициент гармоник, % макс.

· Коэффициент усиления, dB не менее

· Диапазон воспроизводимых частот, Гц

· Входное напряжение, мВ тип.

                                     2х22 Вт

                                                   4х11 Вт

                                     4х6 Вт

· Входное сопротивление, кОм 

                                     2х22 Вт

                                                   4х11 Вт

                                     4х6 Вт

· Размер платы, мм 
	+6…18

+14,4

4

2

4

10

48

20…20000

70

50

50

25…38

50…75

50…75

54х28


5. Подготовка и настройка радиоконструктора.

Приступая к сборке, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и назначением деталей радиоконструктора.  

Все радиоэлементы располагаются на печатной плате входящей в состав комплекта, согласно принципиальной схеме и схеме монтажа. Для  удобства монтажа на принципиальных схемах показаны номера площадок с помощью которых идет сборка изделия. Радиоэлементы на схеме монтажа показаны со стороны расположения деталей.

Во избежание выхода из строя радиодеталей и отслоения печатных проводников, длительность пайки не должна превышать 2-3 секунд.

Сборка мостовой (стерео режим) схемы. 

Установите перемычки между площадками 17-18, 19-20 и 21-22. Затем установите радиодетали согласно принципиальной схеме и схеме монтажа ( элементы С2, С4, С5, С8…С11 не ставятся). Входной сигнал подается на площадки 1, 2 (общий) и 7, 8 (общий). Нагрузка (динамики) подключается к площадкам 23, 24 и 25, 26. 

Сборка четырехканальной (квадро) схемы. 

Установите перемычки между площадками 17-18. Затем установите радиодетали согласно принципиальной схеме и схеме монтажа. Входной сигнал подается на площадки 1, 2 (общий); 3, 4 (общий); 5, 6 (общий) и 7, 8(общий). Нагрузка (динамики) подключаются к площадкам 9, 10; 11, 12; 13, 14 и 15, 16. 

Включение и выключение усилителя (режим Stand-by) осуществляется выключателем SA1, который присоединяется на проводах к площадкам 18 и 14н. Если выключатель не ставится то площадки 18 и 14н необходимо замкнуть.

Микросхему необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 150 см2. Для лучшего теплообмена используйте теплопроводную пасту.
После окончания сборки внимательно проверьте правильность выполнения монтажа.

Правильно собранный радиоконструктор работоспособен.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и сборки.

Гарантийный срок хранения с момента изготовления один год.

Дата изготовления ______________________ 200___г.

Принципиальные схемы

	                         Стерео режим. 2х22 Вт                                            Квадро режим 4х11 Вт
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	Монтажная плата Вид сверху.  Стерео режим.

[image: image3.png]



Монтажная плата Вид сверху.  Квадро режим.
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Монтажная плата Вид сверху.  Стерео режим.
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Монтажная плата Вид сверху.  Квадро режим.
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